{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Feuille de Calcul","Kf - longitudinal","Ks - section"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1904","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Feuille de Calcul","index":0,"n_rows":100,"n_cols":49,"rows_kept":100,"merged":[[5,1,5,9],[5,10,5,20],[5,21,5,28],[5,29,5,36],[5,38,5,48],[34,10,34,11],[34,26,34,27],[34,30,34,34],[34,43,34,44],[35,2,36,3],[35,4,36,4],[35,9,36,9],[35,17,35,18],[35,39,36,39]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Blois  2006"]
[null,"Voir en encadré bas de page : Destination de ce programme",{"$nulls":8},"V5 - Site IA - Sept.2007",{"$nulls":10},"V5 - Site IA - Sept.2007",{"$nulls":7},"V5 - Site IA - Sept.2007",{"$nulls":7},"V5 - Site IA - Sept.2007","V5 - Site IA - Sept.2007"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":46},"Puissance"]
[{"$nulls":13},"0,789 = (ro/ro0) à 2400 m",{"$nulls":32},"nécessaire"]
[{"$nulls":46},"pour tenir la"]
[{"$nulls":13}," 263 = 9,8067 x 3,6 x 3,6 / (0,5 x 1,225 x 0,789)",{"$nulls":22},"Surf.",{"$nulls":9},"même Vmax"]
[{"$nulls":7},"Réservoir",null,null,"M A S S E S ",{"$nulls":3},"1141 = 735,5 x 0,75 / (0,5 x 1,225 x 0,789)",{"$nulls":5},"A i l e",null,null,"      Czmax",null,null,"Vmax (sol)",{"$nulls":3},"Fuselage",{"$nulls":5},"empen.",{"$nulls":6},"Côté du carré",null,null,"avec un"]
[null,"Constructeur ou","              Model             Année",null,"Train","Nbre","Masse","Capacité","Pmot","Cycle","Mv","Md","carbu","SCxi_H","Vcr_H","Range","Bagage","% de  Masses",null,"Sa","Env.","Allong.","Vmin","à Vmin","à  65","Vcr","déclarée","de calcul","VNE","Finesse","Long.","Haut.","Larg.","Ks","Kf","SMf","H +V","SMtr","SMT","Rh","SCxo","Cfe",null,"Obtenu","Limite",null,"Cfe de 3 ‰"]
[null,"Revendeur",{"$nulls":3},"places","Pax","[litres]","[ CV ]",null,"[ kg ]","[ kg ]","[litres]","[m2]","[km/h]","[km]","[ kg ]","structure","marchande","[ m2 ]","[ m ]","\"A\"","[km/h]","déclarée","km/h","[km/h]","[km/h]","[km/h]","[km/h]","max","[ m ]","[ m ]","[ m ]","section","forme","[ m2 ]","[ m2 ]","[ m2 ]","[ m2 ]",null,"[ m2 ]","[ ‰ ]",null,"[ mm ]","[ mm ]",null,"[ cv ]","Sources"]
[1,"W-L Aircraft Corp.","White-Lightning",1986,"R",4,77,120,214,"4T",612,1089,120,0.013127554192517118,420.2292872909093,{"v":1028.2585789276284,"d":"1,028"},82.60000000000002,{"v":0.5619834710743802,"d":"56.2%"},{"v":0.3586776859504132,"d":"35.9%"},8.29,8.41,{"v":8.531737032569362,"d":"8.53"},110,{"v":2.2527141133896262,"d":"2.253"},"-",425,444,433,null,{"v":19.459294908975348,"d":"19.5"},7.08,1.13,1.16,1.12,1.92,{"v":17.432432640000002,"d":"17.4"},2.56,0,{"v":36.845536088275864,"d":"36.8"},0.85,{"v":0.1173593404392713,"d":"0.117"},{"v":3.1851712011489686,"d":"3.19"},{"v":3.1851712011489686,"d":"3.19"},{"v":342.5774955236717,"d":"343"},{"v":332.47046224413316,"d":"332"},null,{"v":215.01584429637415,"d":"215.0"},"Données constructeur + CAFE 400"]
[2,"CAUDRON","Simoun C-620",1935,"C",4,77,200,195,"4T",530,1230,200,0.05368379702221145,281.01881039798565,{"v":1257.706564018957,"d":"1,258"},248,{"v":0.43089430894308944,"d":"43.1%"},{"v":0.45203252032520325,"d":"45.2%"},16,10.4,{"v":6.760000000000001,"d":"6.76"},90,{"v":1.9693287037037037,"d":"1.969"},"-",260,291,291,null,{"v":14.252435322755003,"d":"14.3"},8.4,1.3,1.15,1.14,2.094,{"v":24.563876399999995,"d":"24.6"},3.3,1,{"v":60.62541486153846,"d":"60.6"},0.83,{"v":0.3345556658370531,"d":"0.335"},{"v":5.518406209691762,"d":"5.52"},{"v":5.518406209691762,"d":"5.52"},{"v":578.4078715206538,"d":"578"},{"v":426.46951190514824,"d":"426"},null,{"v":118.36828894256482,"d":"118.4"},"Revue ICARE + doc Musée de l'Air"]
[3,"Colomban","MC-15 Cri-Cri",1973,"T",1,77,23,30,"2T",75,170,23,0.014141210814676725,213.39064018803197,{"v":448.7300319382615,"d":"449"},1.4399999999999977,{"v":0.4411764705882353,"d":"44.1%"},{"v":0.46141176470588235,"d":"46.1%"},3.1,4.9,{"v":7.745161290322582,"d":"7.75"},72,{"v":2.195029370768618,"d":"2.195"},"-",null,220,220,null,{"v":11.182928378934523,"d":"11.2"},3.9,0.9,0.6,1.13,1.85,{"v":6.1147124999999996,"d":"6.1"},1,1.5,{"v":15.055528826530612,"d":"15.1"},0.82,{"v":0.12063155926384408,"d":"0.121"},{"v":8.012442515554092,"d":"8.01"},{"v":8.012442515554092,"d":"8.01"},{"v":347.32054253073494,"d":"347"},{"v":212.52431973680524,"d":"213"},null,{"v":12.821531253554708,"d":"12.8"},"Plaquette constructeur"]
[4,"Jodel","D-112",1949,"C",2,77,60,65,"4T",272,530,60,0.09402194814655597,179.03270405764988,{"v":721.1387240364079,"d":"721"},60.80000000000001,{"v":0.5132075471698113,"d":"51.3%"},{"v":0.40528301886792456,"d":"40.5%"},12.75,8.2,{"v":5.273725490196078,"d":"5.27"},72,{"v":1.663867707576858,"d":"1.664"},"-",165,237,187,null,{"v":10.68166378671055,"d":"10.7"},6.2,1.1,1,1.14,1.73,{"v":12.839022,"d":"12.8"},3.3,1,{"v":42.829265902439026,"d":"42.8"},0.77,{"v":0.37027958210083095,"d":"0.370"},{"v":8.64548047459633,"d":"8.65"},{"v":8.64548047459633,"d":"8.65"},{"v":608.5060247038076,"d":"609"},{"v":358.4519461619884,"d":"358"},null,{"v":27.28512792724348,"d":"27.3"},"F-PFET"]
[5,"KLEMM"," L-20",1924,"C",2,77,40,22,"4T",265,450,40,0.2713018554577434,99.30188605387822,{"v":787.8496744770504,"d":"788"},2.1999999999999886,{"v":0.5888888888888889,"d":"58.9%"},{"v":0.3471111111111111,"d":"34.7%"},20,13,8.45,65,{"v":1.1050295857988166,"d":"1.105"},{"v":1.1050295857988166,"d":"1.105"},95,105,105,null,{"v":12.668760936835135,"d":"12.7"},7.27,1.15,0.65,1.2,1.7,{"v":13.347719999999995,"d":"13.3"},4,1,{"v":60.347719999999995,"d":"60.3"},0.78,{"v":0.6616042571389036,"d":"0.662"},{"v":10.963202207786866,"d":"10.96"},{"v":10.963202207786866,"d":"10.96"},{"v":813.3905932200738,"d":"813"},{"v":425.49166854358026,"d":"425"},null,{"v":9.037871223185112,"d":"9.0"},"\"Von Wright bis Junkers\" - Willy MEYER"]
[6,"ROBIN","ATL",1987,"T",2,77,60,80,"4T",390,590,60,0.09722450373543698,168.8141728363996,{"v":552.4827474645805,"d":"552"},2.7999999999999545,{"v":0.6610169491525424,"d":"66.1%"},{"v":0.2657627118644068,"d":"26.6%"},12.61,10.25,{"v":8.331681205392545,"d":"8.33"},88,{"v":1.2536886145719326,"d":"1.254"},"-",155,175,175,null,{"v":10.792890932975364,"d":"10.8"},6.83,1.12,1.2,1.05,1.35,{"v":11.230569000000003,"d":"11.2"},3.1,1.5,{"v":41.19798363414634,"d":"41.2"},0.75,{"v":0.5666984469625224,"d":"0.567"},{"v":13.755489880160608,"d":"13.76"},{"v":13.755489880160608,"d":"13.76"},{"v":752.7937612404359,"d":"753"},{"v":351.55931349125,"d":"352"},null,{"v":22.015434960980457,"d":"22.0"},"Divers presses","           (Berlin 1928)"]
[7,"WRIGHT  brothers","Flyer",1903,null,1,77,2,12,"4T",274,355,2,2.700533309002493,48.140212418628906,{"v":35.01106357718466,"d":"35"},2.5600000000000023,{"v":0.7718309859154929,"d":"77.2%"},{"v":0.22411267605633803,"d":"22.4%"},35,12.29,{"v":4.315545714285714,"d":"4.32"},40,{"v":1.3154017857142857,"d":"1.315"},{"v":0.4981403212172443,"d":"0.498"},null,54,54,null,{"v":8.519120360133869,"d":"8.5"},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,{"v":0.00010000000000000003,"d":"0.0"},6,0,{"v":81.43053124491456,"d":"81.4"},0.7,{"v":1.3076578520043693,"d":"1.308"},{"v":16.058569580878597,"d":"16.06"},{"v":16.058569580878597,"d":"16.06"},{"v":1143.5286843819745,"d":"1,144"},{"v":494.25863040997444,"d":"494"},null,{"v":6.764090696398768,"d":"6.8"},"http://www.flyandrive.com/wright01.htm"]
[]
[8,{"$nulls":11},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#VALUE!"},"",0,"",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"",null,"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},"",null,"","",null,"","","","","",null,{"$error":"#VALUE!"}]
[9,{"$nulls":11},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#VALUE!"},"",0,"",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"",null,"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},"",null,"","",null,"","","","","",null,{"$error":"#VALUE!"}]
[10,{"$nulls":11},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#VALUE!"},"",0,"",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"",null,"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},"",null,"","",null,"","","","","",null,{"$error":"#VALUE!"}]
[11,{"$nulls":11},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#VALUE!"},"",0,"",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"",null,"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},"",null,"","",null,"","","","","",null,{"$error":"#VALUE!"}]
[12,{"$nulls":11},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#VALUE!"},"",0,"",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"",null,"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},"",null,"","",null,"","","","","",null,{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":18},"(sans carburant)"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"        Durée de vol inférieure à 1/2 h plein gaz",{"$nulls":9},"  Bon  à  Excellent",{"$nulls":8},"  DANGER : marge de sécurité inférieure à 5 % de Vmax",{"$nulls":13},"  Bon  à  Excellent"]
[{"$nulls":7},"    Durée de vol inférieure à 1 heure en croisière",{"$nulls":9},"         Moyen",{"$nulls":8},"  Marge de sécurité trop limite (moins de 15 % de Vmax)",{"$nulls":13},"           Moyen"]
[{"$nulls":17},"       Mauvais",{"$nulls":22},"         Mauvais"]
[{"$nulls":17},"     Déplorable",{"$nulls":22},"       Déplorable"]
[{"$nulls":21},"          Czmax < 1,9 : Plausible si volets simples, mais nécessairement inférieur à 1,45 si absence de moyen hypersustentateur"]
[{"$nulls":21},"1,9 < Czmax < 2,1 : Plausible si au moins volets à fente sur plus de 60 % de l'envergure"]
[{"$nulls":21},"2,1 < Czmax < 2,5 : Plausible si au moins volets à double fente et à recul"]
[{"$nulls":21},"       Czmax > 2,5    : Très peu probable, sauf si contrôle actif de la couche limite par aspiration ou soufflage"]
{"$rows_empty":38}
[{"$nulls":25},"V5 - Site IA - Sept.2007"]

{"sheet":"Kf - longitudinal","index":1,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"Calculette",null,null,"Position relative du maître-couple [%] ",{"v":0.3,"d":"30%"},"a",0.5326]
[{"$nulls":6},"Valeur de \"p\" ",1,"b",1.5634000000000001]
[{"$nulls":6},"\"Kf\" à reporter sur la feuille de calcul ",{"v":1.7231800000000002,"d":"1.723"}]

{"sheet":"Ks - section","index":2,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Calculette",null,null,"Pourcentage de section de droites ",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[{"$nulls":7},"Valeur de \"Ks\" à reporter dans la feuille de calcul ",{"v":1.1365,"d":"1.137"}]